Texto

Descrição gerada automaticamente

SISTEMAS DE CONTROLE

Roteiro 03b – Amplificadores Operacionais

Aluno: Vítor Carvalho Marx Lima

Matrícula: 11821ECP015

Uberlândia – 05/09/2023

Questão 01)

1. Características de um Amplificador Operacional Ideal:

Um amplificador operacional ideal é um modelo teórico que serve como referência para projetos e análises de circuitos eletrônicos. Embora os amplificadores operacionais reais não possam atingir todas essas características na prática, um amplificador operacional ideal apresenta as seguintes características:

1 - Ganho de tensão infinito (A\_v = ∞), indica que amplifica o sinal de entrada sem limitações, resultando em um ganho de tensão infinito.

2 - Impedância de entrada infinita (Z\_in = ∞), o que significa que não há corrente de entrada para perturbar o circuito que está sendo alimentado pelo amplificador. Isso garante que o amplificador não carregue a fonte de sinal.

3 - Impedância de saída zero (Z\_out = 0), indica que o amplificador operacional pode fornecer qualquer corrente necessária à carga sem criar uma queda significativa de tensão.

4 - Não adiciona ruído ao sinal de saída.

5 - Não consome energia elétrica.

6 - Resposta transitória instantânea, o que indica uma resposta a mudanças no sinal de entrada instantânea, não havendo atrasos nem distorções.

7 - Sinal de saída exatamente igual a zero quando as entradas são iguais (V\_out = 0 quando V\_in+ = V\_in-), o que indica que a tensão de saída é zero. Isso é fundamental para muitos circuitos de feedback e aplicações de amplificação de sinal.

8 - Possui uma largura de banda infinita, o que significa que ele pode amplificar sinais de frequência extremamente baixa a frequências muito altas sem atenuação.

1. Funcionamento do Seguidor de Tensão e suas possíveis aplicações:

Um seguidor de tensão, também conhecido como "buffer de tensão", é um circuito eletrônico que tem a principal função de reproduzir o sinal de entrada na saída com uma alta impedância de entrada e uma baixa impedância de saída. Em outras palavras, ele replica o sinal de entrada sem alterá-lo significativamente e sem sobrecarregar a fonte de sinal. O funcionamento básico de um seguidor de tensão pode ser explicado da seguinte forma:

1 - Possui uma alta impedância de entrada, o que significa que ele não consome corrente da fonte de sinal. Isso é importante para garantir que o circuito de entrada não seja carregado e que não haja queda significativa de tensão na fonte.

2 - Baixa impedância de saída, o que permite que ele forneça corrente suficiente para alimentar cargas subsequentes sem degradar o sinal.

3 - Ganho de tensão unitário (A\_v = 1), o que significa que o sinal de saída é idêntico ao sinal de entrada em magnitude e fase. Isso é útil quando você precisa isolar uma carga de uma fonte de sinal, garantindo que o sinal não seja atenuado ou distorcido.

É frequentemente usado para isolar a fonte de sinal de cargas subsequentes que podem ter uma impedância de entrada significativamente menor. Isso evita que o sinal seja degradado devido à carga.

Em alguns casos, é necessário isolar eletricamente um circuito de outro. Um seguidor de tensão pode ser usado como parte de um isolador de sinal para garantir que os circuitos não compartilhem uma conexão elétrica direta.

Em resumo, um seguidor de tensão é um bloco de construção fundamental em eletrônica que preserva a integridade do sinal, isolando a fonte de sinal da carga, e é amplamente utilizado em várias aplicações para garantir que os sinais não sejam degradados ou distorcidos ao passar por diferentes estágios de um sistema eletrônico.

1. Características de um Amplificador Subtrator:

É um circuito eletrônico que realiza uma operação de subtração entre dois sinais de entrada. Frequentemente construído usando um op-amp e resistores. Sua principal função é calcular a diferença entre dois sinais de entrada, multiplicando um dos sinais por um fator de ganho negativo antes de realizar a subtração.

O circuito básico de um amplificador subtrator consiste em um amplificador operacional e dois resistores R1 e R2. O sinal de entrada (Vin1) que você deseja subtrair é conectado à entrada positiva do amplificador operacional, enquanto o outro sinal de entrada (Vin2) é conectado à entrada negativa/inversora através de R1. O resistor R2 é conectado da saída do amplificador de volta à entrada negativa/inversora.

A equação para o cálculo da saída (Vout) em um amplificador subtrator é a seguinte:

Vout=−(Vin1−Vin2)∗(R2/R1)

A principal função é subtrair o sinal de entrada Vin2 do sinal Vin1. O resultado é amplificado pelo fator de ganho negativo determinado pela relação entre R2 e R1. O valor do ganho negativo é ajustado pela escolha dos valores dos resistores. Ele também inverte a polaridade do sinal de saída em relação à diferença dos sinais de entrada. Isso significa que, se Vin1 for maior que Vin2, a saída será negativa, e vice-versa.

Em resumo, um amplificador subtrator é um circuito eletrônico que realiza uma operação de subtração entre dois sinais de entrada e é útil em uma variedade de aplicações onde é necessário calcular a diferença entre esses sinais, com a possibilidade de amplificá-la ou atenuá-la conforme necessário.

Questão 2)

Exemplo 1) Videoaula 08

A diagram of electrical wiring

Description automatically generated

Imagem 01: Exemplo 01 videoaula 08

OBS: A simulação destes exercícios foram feitas no simulador gratuito online <https://www.falstad.com/circuit/>, pois a simulação no SimulIDE não estava coerente com os resultados esperados com minha montagem.

Resolução matemática, encontrar i0:

Inicialmente tem-se que, a fonte de corrente fornece 1mA, temos 3 resistores, R1 = 9k Ω, R2 = 15K Ω e R3 = 6k Ω. Como o terminal positivo do OpAmp está ligado ao terra, tem-se que V+=0, e como V-=V+, logo V-=0. Com isso, conseguimos deduzir que a corrente que passa pelo terminal negativo do OpAmp é 0, logo o 1mA da fonte de corrente está passando em R1, e conseguimos calcular a queda em R1 (VR1) como VR1 = 9k Ω\*1mA = 9V.

O terminal denomindado V0 como mostra na imagem do circuito, na saída do OpAmp, se encontra com o mesmo valor de VR1, logo V0=9V. Com esse dado, conseguimos calcular as correntes ix que passa em R2 e iy que passa em R3,s endo ix = 9V/15k Ω = 0,6mA e iy = 9V/6k Ω = 1.5mA.

Com essas correntes em mãos, através da Lei de Kirchhoff dos nós, conseguimos calcular i0 = iR1 + ix + iy = 1mA + 0,6mA + 1.5mA, assim, temos nossa resposta como i0 = 3.1mA.

Exemplo 2) Videoaula 09

A diagram of a circuit

Description automatically generated

Imagem 02: Exemplo 02 videoaula 09

Resolução matemática, desenhar o sinal senoidal de Vo:

Inicialmente temos 2 resistores R1=20k Ω e R2 = 100k Ω, também temos 2 fontes, uma senoidal com sinal de 250mV pico a pico, e outra fonte DC com 750mV. Inicialmente, sabe-se que V+=V-, e considerando o momento em que a fonte alternada se encontra em 0V, tem-se que V+ possui o valor da fonte DC, assim V-=V+=750mV.

Com esses valores, calculamos (V-/20k Ω) = ((Vo-V-)/100), e ao isolar Vo, temos que Vo=6\*V-. Com essarelação em mãos, como V-=V+, qualquervalor em V+, temos o reflexo disso na saída Vo. Fazendo os mesmos cálculos para os valores superiores e inferiores da senoide, sendo eles +250mV e -250mV, em conjunto com a fonte DC de 750mV, o sinal de saída se encontra na faixa de 1V e 1/2V (ou 500mV), com média de 750mV.

Caso 1) V+ = 750mV:

Vo=6\*V+ = 6\*750mV, assim Vo=4,5V.

Caso 2) V+ = 1V:

Vo=6\*V+ = 6\*1V, assim Vo=6V.

Caso 3) V+ = 500mV:

Vo=6\*V+ = 6\*500mV, assim Vo=3V.

Porém como o OpAmp está sendo alimentado de -5V até +5V, o seu sinal de saída vai de +3V até +5V, como mostra a imagem abaixo:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Imagem 03: Exemplo 02 videoaula 09 – Sinal de Entrada e Sinal Vo de saída lado a lado. Vin variando de 500mV até 1V e Vo variando de 3V até 5V.

Exemplo 3) Videoaula 10

A diagram of a circuit

Description automatically generated

Imagem 04: Exemplo 03 videoaula 10 – Relação de Vo com as entradas no somador e redutor

Resolução matemática, calcule Vo em função das tensões de entrada:

Inicialmente temos 6 Resistores, R1 = 10k, R2 = 15k, R3 = 375k, R4 = 20k, R5 = 30k, R6 = 60k. Iniciamos a análise com o terminal positivo V+ do OpAmp, no qual sabe-se que a corrente é 0. Assim, as correntes em R4 e R5 somadas, são iguais a corrente em R6:

((VR4-V+)/R4) + ((VR5-V+)/R5) = V+/R6

Substituindo os valores dos resistores e isolando V+:

V+\*((1/6)+(1/2)+(1/3)) = VR4/2 + VR5/3

Calculando a soma das frações:

V+ = VR4/2 + VR5/3

De maneira análoga fazemos o mesmo com o terminal negativo e as correntes em R1, R2 e R3:

((VR1-V-)/R1) + ((VR2-V-)/R2) = ((V-)-Vo)/R3

Substituindo os valores dos resistores e isolando V+:

V- = (75/127)\*VR1 + (50/127)\*VR2 + (2/127)\*Vo

E como V+ = V-, igualando as duas equações queecontramos:

VR4/2 + VR5/3 = (75/127)\*VR1 + (50/127)\*VR2 + (2/127)\*Vo

Aqui isolamos Vo, que é nossa variável de interesse:

Vo = (127/4)\*VR4 + (127/6)\*VR5 – (75/2)\*VR1 – 25\*VB

Como pode ser visto na imagem 04 acima, utilizando o valor de 5V para todas as entradas, obtive o valor de Vo = -47.886, que é muito próximo do valor analítico de Vo = -47.916, demonstrando que a relação encontrada condiz com o comportamento do circuito.

Exemplo 4) Videoaula 11

Resolução matemática, demonstrando que Vout = Vin:

Como temos um OpAmp, V- = V+, e como Vin = V- = V+, a tensão sobre a carga RL será de Vin, logo, Vin = Vout como mostrado na simulação abaixo:

A diagram of a circuit

Description automatically generated

Imagem 05: Exemplo 04 videoaula 11 – Buffer Seguidor de Tensão – Vout = Vin

Questão 3)

Diferenças entre OpAmps ideias e não ideais: